|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DTW | Fast DTW 120 Hz | Fast DTW 500 Hz |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* Signale auf Hertz-Rate normieren (120Hz)
* Unterschiede in Signallänge ebenfalls einbeziehen
* Median der Distanzen schein in vertretbaren Bereich zu liegen - Abgleich mit Pathmaps